**设备版本发布说明**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品**  **型号** | RS-N5332YA-P-EP-NAND | | | **发布时间** | 2022-07-28 | | | **构建**  **号** | 30890 | | **IE端**  **版本** | | V1.0.1.172 |
| **版本说明：**DSS | | | | | | | | **发布类型** | 测试 | | **期待测试完成时间** | |  |
| **软件版本号** | | | N5332YA-P-EP(5.0-NAND)\_DSS\_VFRAME\_WIRELESS\_API\_AIv2\_V8.1.0.2\_20220728\_30890\_8638.tar.gz | | | | | | | | | | |
| **板端Logo/语言** | | | 中性/中性多国（阿拉伯、保、繁中、丹、英、芬、法、德、希腊、希伯来、印、意、荷、日、韩、波斯、波兰、葡、罗、俄、西、泰、土） | | | | | | | | | | |
| **IE端Logo/语言** | | | 无/中性多国（英，法，德，意，日，葡，俄，西，土耳其） | | | | | | | | | | |
| **修改内容** | | | | | | | | | | | | | |
| 20220728   1. 解决板端ai scenario--cc---Group界面点击清除按钮ui重启 2. 解决板端ai回放人脸详细信息开始时间和结束时间显示不全（默认分辨率下） 3. 解决板端AI-Recognition--Database Manaaement界面点击edit进入白名单界面点击Download import template按钮下载失败   20220725  解决预览通道无法 保存位置，请解决此bug, 比如把IPC接第7个POE口，自动上线，预览界面会跑到第一个通道的位置。N5432PC客户最新专用程序已经解决此bug，可以参考客户此型号的程序。  解决连不上海康IPC的bug，N5432PC已经解决此bug，可以参考此客户N5432PC的最新专用程序。  20211208  为解决客户投诉我司20211112的版本连不上大华IPC的问题，  做以下更新  1. .软件在添加IPC协议选择ONVIF后新增一行下拉框，标头用“Connect Mode”，  下拉框选项“General”-----》代表http模式；“Security”代表目前现有逻辑, 软件默认General  2.测试完成之后不要上传客户的FTP服务器，客户测试确认后，自己上传  20211112  1.解决IE端，设置了无线ipc模式为continuous时没有成功保存的问题  2.解决无线ipc休眠时，spot输出中的通道显示最后一帧的问题  3.无线通道播放按钮的尺寸修改为根据分辨率变化而变化  20211108  在N5332YA-P-EP(DM-279-5.0-NAND)\_DSS-CCTV\_WIRELESS\_VFRAME\_API\_AIv2\_V8.1.0.1\_20210823\_29971\_7519.tar.gz  的版本基础上更新以下功能  解决配我司IPC型号RS-CH252M6CK-TL-LW28PW-M对讲有问题的bug  IPC接在NVR的POE口上，通过NVR的web能打开IPC的web,  支持无插件  最新的P2P TUTK 升级包，  和中性程序同步更新，  FTP 自动升级改成手动获取升级，测试完成之后不要上传客户的FTP服务器，客户测试确认后，自己上传  20210816  N5332YA-P-EP(DM-279-5.0-NAND)\_DSS-CCTV\_WIRELESS\_VFRAME\_API\_AIv2\_V8.1.0.1\_20210406\_28788\_6996.tar.gz  在以上版本基础上做以下更新  1.兼容旺宏芯片  2. 支持无插件  20201127  1、NVR ，DVR 板端程序增加FTP 服务器升级程序功能。  host: ftp.dssdepot.com  user: jason  password: 03Pkn\*1c  2、菜单底部的菜单拖动条 做客户专用颜色，色值要求：R:0 G:180B:255  3. 支持我司新API  4. 和我司中性程序同步更新。  20200915  在N5332YA-P-EP(DM-279-5.0-NAND)\_DSS-CCTV\_WIRELESS\_VFRAME\_AI\_V8.1.0-20200805\_25978\_7106.tar.gz的版本基础上做以下更新  1.增加远程桌面功能  2. 更新p2p SDK到最新版本  3. 对P2P异常进行特殊处理  4. **系统信息界面的network status,客户要求手机APP用P2P ID可以正常连设备的时候才显示connect success,否则显示connect fail,如果APP显示此设备不在线，那么network status需显示connect fail**  5. 中性最新功能需增加到客户此版本里  20200714  在N5332KR-P-E(DM-279-5.0-NAND)\_DSS\_WIRELESS\_VFRAME\_V8.1.0.1-20190902\_21617.tar.gz的版本基础上做以下更新  NVR的PoE内网默认值改成如下  192.168.254.x  SubnetMask  255.255.255.0    NVR的默认端口改成如下  HTTP:80 RTSP:554 Mediaport:8000    Reboot要求默认是disable  菜单底部的菜单拖动条做客户专用颜色，色值要求如下R:0 G:180B:255    要求NVR和IPC能双向对讲，NVR的声音可以传给IPC，IPC的声音可以传到NVR。  去掉海康协议，因为海康协议不能用，海康协议在程序菜单里显示是IPCAM  **要求中性的最新功能都增加到客户此版本的专用程序里**  20190826  在N5332KR-P-E(DM-279-5.0-NAND)\_DSS\_FACE\_VFRAME\_V8.1.0.2\_20190704\_20986.tar.gz的版本基础上做以下更新   IPCAM（海康）协议，这个协议从NVR程序里去掉，因为这个协议有问题，改不了海康IPC的IP地址，不能自动上线。  20190716  N5332KR-P-E(DM-279-5.0-NAND)\_DSS\_FACE\_VFRAME\_V8.1.0.2\_20190704\_20986.tar.gz  在此版本基础上做以下更新  支持POE的DHCP，也支持ONVIF即插即用  增加EZ search功能   IPCAM（海康）协议的默认密码要改成54321abc  VGA spot输出要求最大分辨率支持到1080P ，现有版本只有720P。  N5332KR-P-E(DM-279-5.0-NAND) \_DSS\_FACE\_V8.1.0.1\_20190618\_20785.tar.gz  在此版本基础上做以下更新  20190626   |  | | --- | | NVR 默认移动侦测开启 | | NVR 默认硬盘侦测报警打开，比如硬盘出错，或者没装硬盘等，要求蜂鸣器报警，邮件报警，图标报警等都打开 | | NVR 的HDMI 和VGA 可以分屏显示，VGA输出可以显示指定通道，做VGA-Spot功能 | | NVR 连IPC，IPC没连上之前，提示语改成connecting. Please wait. | | 机器重启或断电后要保留原有设置 | | NVR 时区后加城市名，英文和其他语言菜单都用英文城市名，可参考lorex此功能 | | layout 设置后，客户要求重启后要显示重启之前的分割模式，而不是默认分割模式，比如N5332重启前设置了4分割模式，重启后也要显示4分割 |   20190606  在NVR菜单里增加海康协议，配海康IPC可以自动上线等。但是菜单里的协议显示IPCAM而不是Hikvision  要求支持无线接收盒和电池无线摄像头  支持AI，人形和车型检测  支持H.264+和H.265+  NVR的默认密码从中性的admin改成54321abc,只是更改默认密码 | | | | | | | | | | | | | |
| **附注（需重点测试的模块）** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 发件人 | | 李国强 | | | | 审核 | 苏腾景 | | | 发件日期 | | 2021-12-22 | |